나포면 옥곤리 강정마을

상습 침수 해소요구 탄원서

1. 탄원인 : 김종산

2. 침수지 : 군산시 마포면 옥곤리 760번지 강정마을(김수길)

3. 요  지 : 배수로 및 진입로 조성 공사로 인한 배수 체계 변경

으로 가옥 침수 발생

4. 문제점

- 배수 및 진입도로 공사후부터 지속적 가옥침수로 인한 주거 불안정

- 침수로 인한 지반 약화로 가옥 붕괴 우려됨

- 이로 인한 정신적인 피해 발생(강우시 가슴이 벌렁거림)

5. 피해발생 원인

- 농경지 침수 예방을 위한 배수로 공사 및 진입도로 시행시

발생할 수 있는 문제점에 대한 충분한 검토 없이 공사 시행

- 상류측 콘크리트 측구와 하류측 콘트리트 규격 상이

상류측 콘트리트 측구 : 1200mm(B)*800mm(H)

하류측 콘크리트 측구 : 800mm(B)*700mm(H)

※ 하류측 콘크리트 배수로의 통수면적이 42% 미달

- 상류측과 하류측 콘크리트 배수로 연결을 위한 진입로 횡단

배수관 규격 부적정

횡단 배수관 직경 600mm->통수면적 : 0.282(m2)

상류측 콘크리트 측구 통수면적(1200mm*800mm)->0.96(m2)

※횡단배수관의 통수면적이 상류측 배수로와 비교하여 70% 미달됨

- 산지에서 발생된 우수의 배수를 위한 배수관 접속시 역류   방지 시설 미

설치로 하류측  콘크리트 배수로의 우수가 가옥측으로 역류됨

※ 배수로의 바닥높이와 유입배수시설 설치 높이차가 적을 경우 역류방지

공사가 필수적임

6. 요구사항

- 나포면 강정마을 배수체계 검토 시행

(집수면적, 배수 설계의 적정성, 한반도 기상변화에 따른 강우패턴 변경반영 등)

- 상류측과 하류측 배수로를 연결하는 횡단 배수로의 규격 상향 조정

(토피고의 부족이 우려되면 하류측부터 배수로의 높이를 조정하여야함)

- 하류측 콘크리트 배수로 상류측과 동일 규격으로 시행

(상류측보다 하류측의 배수로의 규격이 작을 수 없음)

- 상류측 배수로와 횡단배수관 연결부위 월류 방지턱 시공필요

- 역류방지시설 설치

7. 결  론

- 본인의 아버님은 칠십 평생 농사만 지어온 농민입니다.

면사무소와 시의원 등에게 수차례 침수발생 사실과 위험성을

알려왔으나, 묵살되어 시장님께 탄원서를 제출합니다.

- 배수체계 개선을 위한 즉각적인 공사가 시행되어 비 걱정

없이 살수 있도록 조치하여 주시면 감사하겠습니다.

탄원인 : 김종산(인)

붙  임 :  1. 가옥 상습침수 발생 설명도 1부

2. 사진대지 1부. 끝.

군산 나포면 옥곤리 강정마을

가옥 상습 침수 발생 설명도

마을진입도로

비닐 하우스

하류측 배수로(C)

(800*700mm)

상류측 배수로(A)

(1200*800mm)

횡단배수관(B)

(Φ600mm)

장독대

집수

시설(F)

집수

시설(E)

유  입 접속부(D)

배수관

Φ300mm

본인 가옥

산  지

밭

밭